ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能本機の認証設定をする

# 本機の認証設定をする

ここでは、認証方式を[本体装置認証]に設定する場合を例に説明します。

1. [設定メニュー]-[管理者]-[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ユーザー認証] | 本体装置認証を導入するときは、[本体装置認証]を選びます。

2. [設定メニュー]-[ICカード認証]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ICカードタイプ] | ICカードの種類ごとに、使用を許可するかどうかを選びます。 [認証先の割り当て]で、認証先を指定します。認証先として、[LDAP-ICカード認証設定]で設定した認証サーバーグループ、または本体装置を選ぶことができます。認証先は3つまで指定でき、それぞれの認証先に対して並行してユーザー情報の検索を行います。 [認証先の割り当て]は、[認証方式]-[ユーザー認証]で[外部サーバー認証]または[本体装置+外部サーバー認証]を選択し、ICカードの種類がFeliCa、TypeA、MIFARE(PID)、NFC(HCE)の場合に設定します。認証先として本体装置を指定できるのは、[認証方式]-[ユーザー認証]で[本体装置+外部サーバー認証]を選んだ場合のみです。 [SSFC]を使用する場合は、会社識別コードや会社コードなどの詳細情報を登録できます。 [FCF]を使用する場合は、所属コードを登録できます。 [FCF(キャンパス)]を使用する場合は、学校識別コードを登録できます。 [MIFARE(PID)]を使用する場合は、鍵コードなどの詳細情報を登録します。
   [動作設定] | 本機へのログインのしかたを選びます（初期値：[ICカード認証]）。 [ICカード認証]：ICカードをかざすだけでログインします。 [ICカード認証+パスワード認証]：ICカードをかざして、パスワードを入力することでログインします。 [ICカード認証+PINコード認証]：ICカードをかざして、PINコードを入力することでログインします。VLANを設定している場合に選択できます。
   [認証カードIDの通知] | 本機の使用状況を収集するカウンター情報に、認証カードのIDを通知するかどうかを選びます（初期値：[通知しない]）。

3. [設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]-[ユーザー操作禁止設定]で、[生体/ICカード情報登録]をオンにします（初期値：オフ）。

#####

- 認証カードを使ってLDAPサーバーで認証する（LDAP-ICカード認証）（こちら）

- 認証カードを使ってIdP認証を行う（こちら）