ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクス送信する（基本的な操作の流れ）

# 送信する（基本的な操作の流れ）

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[インターネットファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

   - 宛先の指定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

4. 必要に応じて、送信のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

5. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

#####

- インターネットファクスを送信すると、本機で送信結果レポートが印刷されます。送信結果レポートでは、送信が正常に完了したことを確認できます。

- 宛先の装置にインターネットファクスが届くと、本機でMDNメッセージが印刷されます。MDNメッセージでは、宛先の装置が正常に受信したことを確認できます。

#####

- ネットワークファクスのレポートについて（こちら）

- オプション設定の初期値を変更する（こちら）