ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明プロトコル指定
検索

# プロトコル指定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPsec]
          - [IPsec設定]
            - [プロトコル指定]

IPsec通信を行うプロトコルを指定します。プロトコル指定は10項目まで登録できます。

設定 | 説明
--- | ---
[プロトコル指定] | プロトコル指定を登録する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[名称] | プロトコル指定のグループ名を入力します（"を除く半角1文字以上、10文字以内）。
[プロトコル識別] | IPsec通信を行うプロトコルを選びます（初期値：[指定なし]）。
[ポート番号] | [プロトコル識別]で[TCP]または[UDP]を選んだ場合に、IPsec通信を行うポート番号を設定します。
[ICMPメッセージタイプ] | [プロトコル識別]で[ICMP]を選んだ場合に、ICMPメッセージの種類を指定します。
[ICMPv6メッセージタイプ] | [プロトコル識別]で[ICMPv6]を選んだ場合に、ICMPメッセージの種類を指定します。