ユーザーズガイド

検索

ホームファクス回線を指定して送信する（回線指定）

# 回線を指定して送信する（[回線指定]）

- 回線指定について
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 操作の流れ

## 回線指定について

複数の回線をお使いの場合に、使用する回線を選んでファクスを送信できます。

空いている回線を使ってファクスを送信したり、送信に使う回線を使い分けたりできます。

#####

- ファクス送信に使用する回線を指定した場合、 指定した回線が通信中で使用できないときは、その通信が終了するまでジョブの実行を待機します。

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、送信に使う回線を設定できます。

- 回線指定機能と以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）

#####

- [送信/受信設定]-[送信回線自動切替設定]（こちら）

## お使いになるための準備（管理者向け）

増設した回線に個別の機能を設定します。それぞれの回線で異なる機能を設定すると、回線ごとに異なった使い方ができます。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- [複数回線使用設定]で[受信専用]を設定している場合は、回線を指定できません。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [回線設定]をタップします。

5. [回線指定]で、送信に使う回線を選び、[OK]をタップします。

6. スタートキーで送信を開始します。