ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > Windows環境で印刷するための準備 > ネットワーク接続で使用するための準備（管理者向け）

## ネットワーク接続で使用するための準備（管理者向け）

### ネットワーク接続を確認する

本機がネットワークに接続されていることを確認します。確認のしかたについて詳しくは、ネットワーク接続を確認するをごらんください。

### ネットワーク印刷の使用環境を設定する

使用する印刷プロトコルに応じて、本機の設定を変更します。

インストーラーを使うと、標準印刷（Port9100）で印刷できる状態になります。特に指定がない場合は、標準印刷（Port9100）を使用してください。

印刷方法 | 説明
--- | ---
標準印刷（Port9100） | RAWポート番号が指定されていることを確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。 設定のしかたについて詳しくは、Port9100印刷の使用環境を設定するをごらんください。
インターネット印刷（IPP） | IPPの使用環境を確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。 設定のしかたについて詳しくは、IPP印刷の使用環境を設定するをごらんください。
セキュリティー印刷（IPPS） | IPPSの使用環境を設定します。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化します。 設定のしかたについて詳しくは、IPP印刷の使用環境を設定するをごらんください。

参考

- インストーラーを使ってインターネット印刷（IPP）、セキュリティー印刷（IPPS）をセットアップすることはできません。
- IPv6環境では、インターネット印刷（IPP）は対応していません。

### プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可する

OpenAPIの認証機能を無効にします（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。

プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可すると、本機のオプション装着状態や認証設定の有無などを、プリンタードライバーが自動で取得します。

OpenAPIの設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[OpenAPI設定]-[OpenAPI設定]で行います。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[プリンター設定]-[装置情報取得用アカウント設定]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。