ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > ファクスの基本設定をする > PBX環境への接続設定をする

## PBX環境への接続設定をする

本機をPBX（構内交換機）に接続して使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[PBX接続設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[PBX接続設定]をごらんください。

参考

- [PBX接続設定]を設定すると、宛先指定画面に[外線]キーが表示されます。[外線]キーを使って宛先を指定することで、ダイアル番号の桁落ちを防ぎ、正しい相手先にファクスを送信できます。
- [ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]で[外線発信に外線キーの使用を必須とする]をオンにすると、宛先のファクス番号を直接入力して指定するときに、[外線]キーを使わずに外線番号を入力することを禁止できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。