ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな送信のしかたがあります > パスワードをつけて送信する（[パスワード送信]）

## パスワードをつけて送信する（[パスワード送信]）

### パスワード送信について

パスワード送信は、パスワードをつけてファクスを送信する機能です。パスワードでファクスの通信相手を制限している（閉域受信機能を設定している）装置に送る場合に使います。

参考

- 送信先が閉域受信（パスワード）機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。
- あらかじめ送信先の閉域受信パスワードの確認が必要です。
- パスワード送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

参照

- パスワードで通信相手を制限する（閉域受信）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
宛先を指定します。
4
[応用設定]-[ファクス設定]-[パスワード送信]をタップし、[ON]をタップします。
5
送信先の閉域受信パスワードを入力し、[OK]をタップします。
6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。