ホーム > 本機について > オプションの各部の名前とはたらき > ポストインサーター PI-507 > ポストインサーターの操作

## ポストインサーターの操作

### 操作パネルのキー

フィニッシャー FS-540/FS-540 SDにポストインサーター PI-507が装着されているとき、ポストインサーター操作パネルを使って手動でフィニッシャー FS-540/FS-540 SDを操作できます。

No. | 名称 | 説明
--- | --- | ---
1 | コーナーステープルランプ | コーナーステープルが選ばれている状態を示します。
2 | 中とじランプ | 中とじが選ばれている状態を示します。
3 | 仕上り選択 | 仕上がりを選ぶときに押します。
4 | 2穴ランプ | 2穴が選ばれている状態を示します。
5 | パンチ選択 | パンチ穴を選ぶときに押します。
6 | スタート／ストップ | ポストインサーターの動作を開始します。 動作中に押すと、動作を停止します。
7 | 三つ折りランプ | 三つ折りが選ばれている状態を示します。
8 | 2点ステープルランプ | 2点ステープルが選ばれている状態を示します。

### ポストインサーターで仕上げをする

給紙トレイとして使用できるのは下段トレイのみです。上段トレイは使用できません。
1
ポストインサーターの下段トレイに用紙をセットし、ガイド板を用紙のサイズに合わせます。

- 用紙の天部（上側）が奥側になるようにセットします。

- コーナーステープル、2点ステープルの場合、表面を上にしてセットします。

- パンチ穴を開ける場合、表面を上にしてセットします。

- 中とじの場合、とじられて表側に出てくる面を下にしてセットします。

- 三つ折りの場合、三つ折りになって外側になる面を下にしてセットします。

- セットする用紙のカールが大きい場合は、カールを平らに矯正してからセットしてください。紙づまりや故障の原因となります。

- 1度折られた用紙を再度使用する場合は、折りぐせを十分に取除いてからセットしてください。折りぐせが残っていると、折り位置がずれたり紙づまりや故障の原因となります。

2
仕上り選択とパンチ選択を押して、目的の仕上りを選択します。

- 仕上りを設定する場合は、 仕上り選択を押して、ランプを点灯させます。パンチを設定する場合は、パンチ選択を押してランプを点灯させます。

- パンチは、コーナーステープル、2点ステープルと同時に設定できます。

3
スタート／ストップを押します。

- 動作中にスタート／ストップを押すと動作を停止することができます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。