ホーム > Web 設定ツール > スキャン送信の環境設定をする > TWAINスキャンの使用環境を設定する

## TWAINスキャンの使用環境を設定する

### 設定の流れ

TWAINドライバーを使って、ネットワーク接続されたコンピューターから本機を制御し、スキャナーとして使えます。

TWAINスキャンを使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
TWAINスキャンの基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- 操作ロック時間を変更する

### TWAINスキャンの基本設定をする

TWAINスキャン機能を使うための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SNMP設定]で、SNMPの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SNMP設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、TCP Socketの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[TCP Socket設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[SNMP設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SNMP設定] | TWAINスキャン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。また、お使いのSNMPのバージョンにチェックをつけます。
[UDPポート設定] | 必要に応じて、UDPポート番号を変更します（初期値：[161]）。

[TCP Socket設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[TCP Socket] | TWAINスキャン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ポート番号] | 必要に応じて、TCP Socketのポート番号を変更します（初期値：[59158]）。

### 操作ロック時間を変更する

TWAINスキャンの実行中は、操作パネルの操作がロックされます。必要に応じて、ロックが解除されるまでの時間を変更できます。

Web Connectionのユーザーモード（または本機の[設定メニュー]-[ユーティリティ]）の[環境設定]-[ネットワークTWAIN]で設定します。設定内容について詳しくは、[ネットワークTWAIN]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。