ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな送信のしかたがあります > ポーリング用のファイルを登録する（[ポーリング送信]）

## ポーリング用のファイルを登録する（[ポーリング送信]）

### ポーリング送信について

ポーリング送信は、受信側からの受信指示（ポーリング指示）で送信するファイルを、あらかじめ内蔵のストレージに蓄積（登録）しておく機能です。

ポーリング用のファイルは、システムボックスのポーリング送信ボックスに登録され、ポーリング指示を受けると送信されます。

ポーリング送信ボックスには、1ファイルだけ登録できます。

参考

- ポーリング送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）、Fコード送信

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[ポーリング送信後文書]

参照

- ポーリング用のファイルを受信する（[ポーリング受信]）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
[応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング送信]をタップし、[ON]をタップします。
4
[通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。
5
スタートキーで送信を開始します。

ポーリング送信ボックスにファイルが登録されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。