ホーム > 拡張機能 > ユビキタスプリント環境を構築する > LK-114_SetupToolを使う（管理者向け） > LK-114_SetupToolについて

## LK-114_SetupToolについて

LK-114_SetupToolは、ユビキタスプリント環境の構築を行うためのアプリケーションです。

LK-114_SetupToolで管理しているユビキタスグループの構成情報から、LK-114_ManagerPortに読込むための設定ファイルを作成することもできます。

参考

- IPv6環境では、LK-114_SetupToolは使用できません。IPv6環境でユビキタスプリント機能を使う場合は、本体で設定してください。

### 必要なシステム環境

必要なシステム環境について詳しくは、LK-114_SetupTool（管理者向け）をごらんください。

### お使いになるための準備

LK-114_SetupToolを使うには、コンピューターでNetBIOSの設定を行います。

1
Windowsのスタートメニューから[設定]をクリックします。
2
[ネットワークとインターネット]をクリックします。
3
[ネットワークの詳細設定]-[ネットワーク アダプター オプションの詳細]をクリックします。

- Windows 10の場合は、[状態]-[アダプターのオプションを変更する]をクリックします。

4
本機に接続しているネットワークを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
5
接続の項目リストから[インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選び、[プロパティ]をクリックします。
6
[詳細設定]をクリックします。
7
[TCP/IP詳細設定]画面の[WINS]タブでNetBIOSの設定を行い、[OK]をクリックします。

- [LMHOSTSの参照を有効にする]のチェックを外します。

- [NetBIOS設定]で[NetBIOS over TCP/IPを無効にする]を選びます。

8
スタートメニューから[すべてのアプリ]-[Windowsツール]-[コマンドプロンプト]をクリックします。

- Windows 10の場合は、スタートメニューから[Windows システム ツール]-[コマンドプロンプト]をクリックします。

9
「ipconfig /flushdns」のコマンドを実行します。

- 「ipconfig」と「/flushdns」の間にスペースを入れます。

- 正常に処理が完了すると、図のようにメッセージが表示されます。

10
[コマンドプロンプト]を閉じます。

以上で、NetBIOSの設定の完了です。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。