ホーム > 拡張機能 > モバイル端末と連携させる > スキャン関連のモバイル連携機能 > モバイル端末に登録されているメールアドレスを宛先として指定する（Address Link）

## モバイル端末に登録されているメールアドレスを宛先として指定する（Address Link）

### Address Link機能について

Address Linkは、モバイル端末のアドレス帳に登録されているメールアドレスを、bizhub Remote Accessを使って本機の画面に転送し、宛先として指定する機能です。

本機で読込んだ原稿データをモバイル端末のアドレス帳に登録されているメールアドレス宛に送信したいとき、Address Link機能を使うことで、本機の画面でメールアドレスを入力する手間を省くことができます。

参考

- この機能を使うには、モバイル端末にbizhub Remote Accessのインストールが必要です。

### お使いになるための準備（管理者向け）

Address Link機能を使うには、あらかじめ次の準備が必要です。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[bizhub Remote Access設定]で、bizhub Remote Accessを使った本機への接続を許可し、Address Link機能を有効にする

### Android端末でAddress Linkを実行する

NFCを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Address Linkを実行する手順を説明します。

本機のNFC機能を有効にしてください（本機のNFC機能を有効にする）。
本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにAndroid端末を接続しておいてください。
1
Android端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Address Link]をタップします。
2
アドレス帳からメールアドレスを選択します。

- アドレス帳が複数ある場合は、利用したいアドレス帳を選択し、メールアドレスを選択します。

- 一つの宛先に複数のメールアドレスが登録されている場合は、どのメールアドレスを使うかを選択する画面が表示されます。

3
Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざします。

- Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

4
bizhub Remote Accessで本機に接続されたことを確認します。
5
本機の画面で[スキャン宛先に使用]または[ボックス宛先に使用]をタップします。

- コピーモードのトップ画面またはスキャンモードのトップ画面を表示しているときに本機に接続すると、[スキャン宛先に使用]が表示されます。

- ボックスモードのファイル送信画面を表示しているときに本機に接続すると、[ボックス宛先に使用]が表示されます。

6
選択したメールアドレスが宛先として指定されていることを確認します。

### iOS端末でAddress Linkを実行する

Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Address Linkを実行する手順を説明します。

本機のBluetooth LE機能を有効にしてください（本機のBluetooth LE機能を有効にする）。
本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにiOS端末を接続しておいてください。
1
iOS端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Address Link]をタップします。

専用のアドレス帳が起動します。

2
アドレス帳からメールアドレスを選択します。
3
iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。
4
本機の画面で[スキャン宛先に使用]または[ボックス宛先に使用]をタップします。

- コピーモードのトップ画面またはスキャンモードのトップ画面を表示しているときに本機に接続すると、[スキャン宛先に使用]が表示されます。

- ボックスモードのファイル送信画面を表示しているときに本機に接続すると、[ボックス宛先に使用]が表示されます。

5
bizhub Remote Accessで[Send]をタップします。
6
選択したメールアドレスが本機に転送され、宛先として指定できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。