ホーム > ファクス > こんな受信のしかたがあります > 本機を中継機として使う（中継受信）

## 本機を中継機として使う（中継受信）

### 中継配信について

中継配信は、1通のファクスを中継機に送信すると、受信した中継機が、あらかじめ登録してあるグループ宛先に受信したファクスを配信する機能です。

本機は、中継受信機能に対応しています。中継機としてファクスを受信し、あらかじめ設定してある複数の配信先へ自動配信できます。

参照

- 中継機を指定して送信する（[Fコード送信]）

### お使いになるための準備

ファクスの配信先を登録し、中継用のボックス（中継ボックス）を登録します。また、中継配信用の中継パスワードを設定します。

中継ボックスの登録について詳しくは、中継ボックスを登録するをごらんください。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[中継受信機能]
- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[中継印刷]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。