ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 通信を暗号化する > IPsecで通信する

## IPsecで通信する

お使いの環境でIPsecを導入している場合に設定します。

IPsecは、暗号化技術を利用して、IPパケット単位でデータの改ざんやデータの漏洩を防止する技術です。ネットワーク層で暗号化を行うため、暗号化をサポートしていない上位層のプロトコルや、暗号化に対応していないアプリケーションを使っても、安全に通信できます。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPsec]で[IPsec設定]を選び、[OK]をクリックします。
2
[IPsec設定]の[IKEv1]または[IKEv2]で[編集]をクリックし、鍵交換方式の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[IKE]をごらんください。

3
[IPsec設定]の[SA]の一覧で未登録の番号を選択し、[編集]をクリックして、SA（Security Association）を登録します。

- 設定内容について詳しくは、[SA]をごらんください。

4
[IPsec設定]の[通信相手先]の一覧で未登録の番号を選択し、[編集]をクリックして、本機の通信相手を登録します。

- 設定内容について詳しくは、[通信相手先]をごらんください。

5
[IPsec設定]の[プロトコル指定]の一覧で未登録の番号を選択し、[編集]をクリックして、IPsec通信を行うプロトコルを指定します。

- 設定内容について詳しくは、[プロトコル指定]をごらんください。

6
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPsec]で[IPsec使用設定]を選び、[OK]をクリックします。
7
[IPsec使用設定]で、IPsecの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[IPsec使用設定]をごらんください。

8
[IPsec]の[通信確認]で、設定した内容で、通信相手先に正しく接続できることを確認します。

- [IPアドレス]に通信相手先のIPアドレスを入力し、[接続確認実行]をクリックします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。