ホーム > メンテナンス > 消耗品を交換する > フィニッシャー／中とじ機のステープルカートリッジの交換 > ステープルカートリッジの交換

## ステープルカートリッジの交換

### フィニッシャー FS-540／フィニッシャー FS-540 SDの場合

1
フィニッシャーの前ドアを開きます。
2
ステープルカートリッジのロックを解除します。
3
ステープルカートリッジを取出します。
4
ステープルカートリッジから空の針ケースを引抜きます。
5
新しい針ケースをステープルカートリッジに挿入します。
6
ステープルカートリッジの奥まで針ケースを挿入し、ロックされたことを確認します。
7
ステープルカートリッジを取付けます。
8
フィニッシャーの前ドアを閉じます。
参考

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

重要

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

### フィニッシャー FS-539／フィニッシャー FS-539 SDの場合

1
フィニッシャーの前ドアを開きます。
2
ステープルカートリッジのロックを解除します。
3
ステープルカートリッジを取出します。
4
ステープルカートリッジから空の針ケースを取外します。
5
新しい針ケースをステープルカートリッジに取付けます。
6
ステープルカートリッジを取付けます。
7
フィニッシャーの前ドアを閉じます。
参考

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

重要

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

### フィニッシャー FS-533の場合

1
ロック解除レバーをつまみ、フィニッシャーをスライドさせます。
2
パンチキット解除レバー[FS2]を矢印方向に引き、パンチキットを開きます。
3
ステープルカートリッジのロックを解除します。
4
ステープルカートリッジを取出します。
5
ステープルカートリッジから空の針ケースを取外します。
6
新しい針ケースをステープルカートリッジに取付けます。
7
ステープルカートリッジを取付けます。
8
パンチキットを閉じます。
9
フィニッシャーを閉じます。
参考

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

重要

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

### フィニッシャー FS-P04の場合

1
フィニッシャー FS-P04を90度回転させます。
2
カバーを開きます。
3
ステープルカートリッジを取出します。
4
空のステープルケースの両端を指でつまみながら持上げ、ステープルカートリッジから取出します。
5
ステープルカートリッジに新しいステープルケースを取付けます。
6
ステープルカートリッジをカチッと音がするまで差込みます。
7
カバーを閉じます。
8
フィニッシャー FS-P04を90度回転させて戻します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。