ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > 送信のオプション設定

## 送信のオプション設定

### 原稿の読込み設定

機能名の後ろに「*」が付いている機能は、クラシックスタイルでのみ利用できます。

機能名 | 説明
--- | ---
[片面 / 両面] | ADFを使うと、原稿の表と裏を自動で読込めます。また、原稿の最初のページだけ片面を読込み、残りのページを両面で読込んだりすることもできます。
[読込みサイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを指定します。
[連続読込み] | 原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれない場合でも、原稿を数回に分けて読込んで、1つのジョブとして扱えます。
[混載原稿] | サイズの異なる複数ページの原稿でも、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。ADFで原稿を読込むときに設定します。
[薄紙原稿] | 原稿を搬送する速度を遅くして、薄い紙を巻込みにくくします。ADFで原稿を読込むときに設定します。
[Z折れ原稿] | 折りぐせのついた原稿でも、原稿サイズを正確に検知します。ADFで原稿を読込むときに設定します。
[長尺原稿]* | 定形サイズよりも通紙方向が長い原稿でも、自動でサイズを検出します。ADFで原稿を読込むときに設定します。
[汚れ軽減モード]* | 原稿の読込みとスリットガラスのゴミの除去を交互に行い、常にきれいなスリットガラスで読込みます。ADFで原稿を読込むときに設定します。
[原稿のとじしろ] | 読込む原稿の向きに合わせて、とじしろの位置を指定します。
[重送検知] | 原稿が重なって送られたことを検出したとき、読込みを停止します。読込み停止後は、プレビュー表示を確認することで、その時点から読込みを再開できます。ADFで原稿を読込むときに設定します。

### 画質や濃度の設定

機能名 | 説明
--- | ---
[解像度] | 原稿を読込むときの解像度を選びます。
[原稿画質] | 原稿の記載内容に適した設定を選んで、最適な画質で読込みます。
[濃度] | 原稿を読込む濃度（こく、うすく）を調整します。
[下地調整] | 新聞紙や再生紙など、下地に色が付いている原稿や、裏面が透けてしまう薄い原稿などを読込む場合に下地の濃度を調整できます。

### その他の設定

機能名の後ろに「*」が付いている機能は、クラシックスタイルでのみ利用できます。

機能名 | 説明
--- | ---
[枠消し]* | 原稿の周囲4辺を同じ幅で消去します。辺ごとに消去する幅を設定することもできます。
[シャープネス]* | 画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[同時印刷]* | 送信と同時に、本機で印刷ができます。

### ファクス特有の設定

機能名の後ろに「*」が付いている機能は、クラシックスタイルでのみ利用できます。

機能名 | 説明
--- | ---
[回線設定] | 回線の状況に合わせて、ファクス送信のしかたを設定します。
[クイックメモリー送信] | 原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を開始します。
[ポーリング送信]* | 本機のポーリング送信ボックスにポーリング用のファイルを登録します。
[ポーリング受信]* | 相手機にあらかじめ登録されているファイルを、本機からの指示（ポーリング指示）で取出します。
[タイマー通信]* | ファクス通信を開始する時刻を指定します。指定した時刻に自動的に通信が開始されます。
[パスワード送信]* | パスワードでファクスの通信相手を制限している（閉域受信機能を設定している）装置に対して、パスワードをつけて送信します。
[Fコード送信]* | 親展通信や中継配信を行うときに、Fコード（SUBアドレス、送信ID）を入力して送信します。
[済みスタンプ] | ADFを使って原稿を読込むときに、読込んだ原稿に対して、読込み済みであることを証明する済みスタンプを押します。ファクス送信時に使います。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。