ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 通信を制限する > 外部からのアクセスをIPアドレスで制限する

## 外部からのアクセスをIPアドレスで制限する

### アクセスを制限するIPアドレスを手動で設定する

本機にアクセスできる機器を、IPアドレスの範囲によって制限します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPアドレスフィルタリング]で、フィルタリングの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[IPアドレスフィルタリング]をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[フィルタリング種別]で[IPアドレスフィルタリング]を選び、[OK]をクリックします。

### アクセスを制限するIPアドレスを自動で設定する

簡易IPフィルタリング機能を導入すると、本機へアクセスできるIPアドレスの範囲が自動設定されるため、簡単にアクセス制限が設定できます。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[簡易IPフィルタリング]で、フィルタリングの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[簡易IPフィルタリング]をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[フィルタリング種別]で[簡易IPフィルタリング]を選び、[OK]をクリックします。
参考

- 簡易IPフィルタリング機能を使うと、アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲を手動で設定したい場合は、[簡易IPフィルタリング]を使わずに、[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPアドレスフィルタリング]または[パケットフィルタリング]を設定します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。