ホーム > Web 設定ツール > プリントの使用環境を設定する > Port9100印刷の使用環境を設定する

## Port9100印刷の使用環境を設定する

### 設定の流れ

Port9100印刷は、印刷先のプリンターとして、本機のRAWポート（Port9100）を直接指定して、ネットワーク経由で印刷します。

Port9100印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
RAWポート番号を変更する

### RAWポート番号を変更する

Port9100印刷で使うRAWポート番号を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定2]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[RAWポート番号] | お使いの環境に合わせて、RAWポート番号を変更します。 初期値は以下のとおりです。 [ポート1]：9100 [ポート2]：9112 [ポート3]：9113 [ポート4]：9114 [ポート5]：9115 [ポート6]：9116

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。