ホーム > 拡張機能 > 無線ネットワーク環境で使う > お使いになるための準備（管理者向け）

## お使いになるための準備（管理者向け）

### 設定の流れ

本機を無線ネットワーク環境に接続して使うために、次の手順で設定してください。

1
ネットワークインターフェース構成を設定する
2
TCP/IPの基本設定をする
3
本機を無線子機または無線親機として動作させるための設定をする

- 本機を無線子機として動作させる

- 本機を無線親機として動作させる

- 本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させる

### ネットワークインターフェース構成を設定する

本機のネットワークインターフェースの構成を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークI/F構成]で設定します。設定内容について詳しくは、[ネットワークI/F構成]をごらんください。

### TCP/IPの基本設定をする

[ネットワークI/F構成]で[有線+無線(子機モード)]、[有線+無線(親機モード)]、[有線+無線(Wi-Fi Direct)]のいずれかを選んだ場合に、TCP/IPを使用して本機を無線ネットワーク環境に接続するための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[無線設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[TCP/IP設定1]をごらんください。

参考

- 無線ネットワークのネットワークアドレスは、有線ネットワークのネットワークアドレスとは異なるプライベートIPアドレス等を設定してください。同じネットワークアドレス群を設定すると、本機から有線ネットワークへの送信ができなくなります。

### 本機を無線子機として動作させる

[ネットワークI/F構成]で、[無線のみ]または[有線+無線(子機モード)]を選んだ場合に、本機を無線子機として動作させるための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[無線ネットワーク設定]-[無線子機設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[無線子機設定]をごらんください。

### 本機を無線親機として動作させる

[ネットワークI/F構成]で[有線+無線(親機モード)]を選んだ場合に、本機を無線LANアクセスポイントとして使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[無線ネットワーク設定]-[無線親機設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[無線親機設定]をごらんください。

### 本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させる

[ネットワークI/F構成]で[有線+無線(Wi-Fi Direct)]を選んだ場合に、本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させるための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[無線ネットワーク設定]-[無線親機設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[無線親機設定]をごらんください。

参考

- Wi-Fi Directを使った接続方法について詳しくは、端末の取扱説明書をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。