ホーム > 拡張機能 > モバイル端末と連携させる > モバイル端末を本機に接続する > Bluetooth LEを使ってiOS端末と本機を連携させる

## Bluetooth LEを使ってiOS端末と本機を連携させる

### 本機のBluetooth LE機能を有効にする

Bluetooth LEは、携帯情報端末などで数メートル程度の機器間の接続に使う、省電力な近距離無線通信の規格です。

本機でBluetooth LEを使用できるように設定します。iOS端末を本機に近づければ、アプリからの簡単な操作でiOS端末を本機に接続できます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[システム連携設定]-[モバイル連携設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[簡単接続設定] | モバイル端末と連携するための機能を設定します。 [Bluetooth LE使用設定]：Bluetooth LEを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

参考

- Bluetooth LEを使うには、オプションの装着とサービスエンジニアによる設定が必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

### Bluetooth LEを使ってKonica Minolta Mobile Print（モバイルアプリ）で本機に接続する

iOS端末にインストールしたKonica Minolta Mobile Printで本機に接続する方法を説明します。

Konica Minolta Mobile PrintのBluetooth LE端末設定を有効にしてください。
iOS端末の無線接続およびBluetooth LEを有効にしてください。
本機のBluetooth LE機能を有効にしてください（本機のBluetooth LE機能を有効にする）。
本機のQRコード表示機能を有効にしてください（本機のQRコード表示機能を有効にする）。
本機とiOS端末が同じ無線LAN環境に接続していることを確認してください。
以下の操作は、本機の近くで行ってください。
1
iOS端末でアプリを起動し、装置の登録が可能な画面を表示します。
2
Bluetooth LE通信が可能な装置の一覧を表示して、本機を選択します。
3
本機の画面にQRコードを表示し、アプリでQRコードを読取ります。

- QRコードを表示するには、本機の[設定メニュー]-[装置情報表示]-[QRコード表示]をタップします。

4
本機とのペアリングが開始され、アプリに本機が登録されたことを確認します。
参考

- アプリの操作方法について詳しくは、アプリのヘルプをごらんください。

### Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Access（モバイルアプリ）で本機に接続する

iOS端末にインストールしたbizhub Remote Accessで本機に接続する方法を説明します。

iOS端末の無線接続およびBluetooth LEを有効にしてください。
本機のBluetooth LE機能を有効にしてください（本機のBluetooth LE機能を有効にする）。
[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[Bonjour設定]で、Bonjourを有効にしてください。
[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[SNMP設定]で、SNMPを有効にしてください。
[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[bizhub Remote Access設定]で、bizhub Remote Accessを使った本機への接続を許可してください。
1
iOS端末でアプリを起動します。
2
iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。

アプリからの操作で、本機に接続できます。

参考

- アプリの操作方法について詳しくは、アプリのヘルプをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。