ホーム > ネットワークファクス > IPファクス（SIP）を送受信する > IPファクス（SIP）機能をお使いになるための準備（管理者向け） > お使いになるために必要な設定

## お使いになるために必要な設定

### IPファクス（SIP）の使用環境を設定する

IPファクス（SIP）機能を使うための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、IPファクス（SIP）の使用環境を設定するをごらんください。

参考

本機をルーターに接続する場合の注意点

- SIP機能が搭載されているルーターを介して接続する場合、本機の管理者設定で、[ネットワーク]-[SIP 設定]-[SIP基本設定]の[ポート番号]を、ルーターのSIP受信ポート番号とは異なる番号に設定してください。本機とルーターのSIP受信ポート番号が同一だと、本機でIPファクス（SIP）を受信できません。ルーターのSIP受信ポート番号については、ルーターの取扱説明書を参照してください。

### 発信元情報を登録する

送信するファクスに印字する本機の名前や会社名などを登録します。

登録のしかたについて詳しくは、発信元情報を登録するをごらんください。

### 日時を設定する

送受信するファクスに日時を印字するため、本機の日時を設定します。

設定のしかたについて詳しくは、本機の日時を設定するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。