ホーム > はじめに > 用紙をセットする > LCT (内蔵)にセットする

## LCT (内蔵)にセットする

オプションの給紙キャビネット PC-416（LCT (内蔵)）に用紙をセットする手順を説明します。

1
LCT (内蔵)のトレイを引出します。
重要

- フィルムには手を触れないように注意してください。

2
LCT (内蔵)のトレイの右段に、印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

- レターヘッド紙（あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙）に印刷したいときは、印刷面を下向きにしてセットしてください。

- 使用できる用紙について詳しくは、用紙についてをごらんください。

重要

- 用紙はマークを超えないようにセットしてください。
- LCT (内蔵)のトレイには、あらかじめ決められたサイズ以外の用紙はセットしないでください。用紙サイズを変更する場合は、サービス実施店にお問い合わせください。
- 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

3
LCT (内蔵)のトレイの左段に、印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。
4
LCT (内蔵)のトレイを閉じます。

用紙種類を変更した場合は、本機で設定を変更するため、手順5へ進みます。
用紙の補給など、用紙種類の変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

5
必要に応じて、用紙設定画面でトレイの用紙設定を変更します。

- 用紙種類は自動で検出されます。この機能を使用するには、インテリジェントメディアセンサー（標準装備）が必要です。インテリジェントメディアセンサーについて詳しくは、インテリジェントメディアセンサーについてをごらんください。

- 用紙種類を自動検出しないようにしたい場合は、[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]の[紙種自動検出設定]または[封筒自動検出設定]をオフにします。

- 用紙種類を自動検出しない場合は、用紙種類を手動で設定します。詳しくは、用紙種類を変更するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。