ホーム > 拡張機能 > 生体認証を導入する > 指静脈生体認証装置の状態について

## 指静脈生体認証装置の状態について

指静脈生体認証装置の状態を、状態表示LEDと報知音により表します。

状態表示LED | 認証装置の状態
--- | ---
点灯（緑） | 待機中・読取り完了・認証完了
点滅（緑） | 認証中
点灯（赤） | 読取り失敗・認証失敗
消灯 | 認証装置を認識していない状態

報知音 | 認証装置の状態
--- | ---
短く1度（ピッ） | 読取り完了・読取りテスト成功・認証完了
短く2度（ピピッ） を3回 | 読取り失敗
短く2度（ピピッ） | 認証失敗

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。