ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > ファクス送信の基本操作 > 送信する（基本的な操作の流れ）

## 送信する（基本的な操作の流れ）

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
宛先を指定します。
4
必要に応じて、ファクス送信のオプション設定をします。

- オプション設定について詳しくは、送信のオプション設定をごらんください。

5
スタートキーで送信を開始します。

- 必要に応じて、送信前に[設定確認]をタップし、指定した宛先や設定内容を確認します。

- 指定した宛先や設定内容を確認する画面が表示された場合は、内容を確認して[送信]をタップしてください。

- キーボード画面が表示された場合は、設定されているパスワードを入力して、[送信]をタップしてください。パスワードについては、本機の管理者にお問い合わせください。

- ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

参考

- 発信元情報が登録されている場合は、送信するファクスに発信元情報が自動的に付加されます。

関連設定

- [設定メニュー]-[ユーティリティ]-[ファクス/スキャン設定]-[基本設定]-[ファクス/スキャン初期設定]

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[宛先確認表示機能]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。