ホーム > メンテナンス > 消耗品を交換する > フィニッシャー／中とじ機のステープルカートリッジの交換 > サドルステープルカートリッジの交換

## サドルステープルカートリッジの交換

### フィニッシャー FS-540 SDの場合

1
フィニッシャーの前ドアを開きます。
2
中とじ機を引出します。
3
サドルステープルカートリッジの青いつまみを手前に倒します。
4
サドルステープルカートリッジを取出します。
5
サドルステープルカートリッジのカバーを開きます。
6
サドルステープルカートリッジから空の針ケースを取外します。
7
新しい針ケースをサドルステープルカートリッジに取付けます。
8
サドルステープルカートリッジのカバーを閉じます。
9
サドルステープルカートリッジを取付けます。
10
サドルステープルカートリッジの青いつまみを奥に押します。

- サドルステープルカートリッジと中とじ機のマークがあっていることを確認します。

11
中とじ機を押込みます。
12
フィニッシャーの前ドアを閉じます。
参考

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

重要

- 中とじ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。
- サドルステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にサドルステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

### フィニッシャー FS-539 SDの場合

1
フィニッシャーの前ドアを開きます。
2
中とじ機を引出します。
3
サドルステープルカートリッジの青いつまみを手前に倒します。
4
サドルステープルカートリッジを取出します。
5
サドルステープルカートリッジのカバーを開きます。
6
サドルステープルカートリッジから空の針ケースを取外します。
7
新しい針ケースをサドルステープルカートリッジに取付けます。
8
サドルステープルカートリッジのカバーを閉じます。
9
サドルステープルカートリッジを取付けます。
10
サドルステープルカートリッジの青いつまみを奥に押します。

- サドルステープルカートリッジと中とじ機のマークがあっていることを確認します。

11
中とじ機を押込みます。
12
フィニッシャーの前ドアを閉じます。
参考

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

重要

- 中とじ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。
- サドルステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にサドルステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。