ホーム > 拡張機能 > ウイルススキャン機能を使う > ウイルススキャン機能について

## ウイルススキャン機能について

本機には、ネットワーク経由でジョブを受信したり、USBメモリーからデータを取込んだりするなど、外部とデータをやり取りする様々な機能があります。これらのデータにまぎれてウイルスが本機に侵入すると、本機に格納されているデータが盗み見や改ざんの危険にさらされることになります。また、ウイルスを使って本機の制御を乗っ取ることにより、ネットワークを介してほかの機器が攻撃される危険性もあります。

本機は、外部と送受信するデータや、本機に保存されているデータにまぎれこんだウイルスを検知する機能を備えています。ウイルスの特徴が定義されたパターンファイルに対して、データを照合することで、ウイルスを検知します。ウイルスが検知された場合は、ジョブの破棄や、警告を表示するなどの処置を行います。また、検知した内容をログに記録します。

ウイルススキャンの方法には、以下の種類があります。

ウイルススキャン方法 | 説明
--- | ---
リアルタイムスキャン | 本機にデータを書込むタイミング、および本機からデータを読出すタイミングで、ウイルススキャンを実行します。印刷前のスプールデータ、送信前のスキャンデータなどが対象です。
定時スキャン | 指定したスケジュールでウイルススキャンを実行します。ボックスに保存されているデータ、Webブラウザーのダウンロードファイルなどが対象です。
手動スキャン | 任意のタイミングでウイルススキャンを実行します。対象のデータは、定時スキャンと同じです。

以下の機能やデータが、ウイルススキャンの対象となります。

ユーザーが実施可能 | 管理者のみ実施可能
--- | ---
PCプリント（通常印刷） PCプリント（ボックス保存） スキャン to PC スキャン to クラウド スキャン to USB E-mail受信（通常印刷） E-mail受信（ボックス保存） I-FAX受信 IPアドレスファクス受信 I-FAX送信 IPアドレスファクス送信 USBメモリーからの文書印刷 USBメモリーからの文書読込み SMB共有フォルダー ダイレクトプリント（通常印刷） ダイレクトプリント（ボックス保存） Webブラウザー パスワード暗号化PDFボックス ユビキタスプリント | インポートデータ（XML/CSV） アプリケーションデータ（IWS/OpenAPI） デバイス証明書 S/MIME証明書 フォントデータ

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
- ウイルススキャン機能のセットアップおよびパターンファイルのダウンロードを行うには、インターネットへの接続が必要です。
- ウイルススキャンによりウイルスが検出されたとき、E-mailやSNMPのTRAP機能を使ってウイルスが検出されたことを通知できます。
  Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[メンテナンス]-[状態通知設定]で、通知する警告として[ウイルス検出]にチェックをつけます。
  E-mailで通知する方法について詳しくは、警告発生時や消耗品交換時期をE-mailで通知するをごらんください。
  SNMPのTRAP機能で通知する方法について詳しくは、SNMPで管理するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。