ホーム > トラブルシューティング > 印刷の品質が低下したとき > プリントヘッド窓の清掃のしかた

## プリントヘッド窓の清掃のしかた

プリントヘッド窓が汚れると、印刷の品質が低下します。以下の手順に従って、プリントヘッド窓を清掃してください。

1
本機の前下ドアを開きます。
2
廃棄トナーボックスを取外します。
3
プリントヘッド窓清掃具を、本機の前下ドアから取外します。
4
プリントヘッド窓清掃具を、プリントヘッド窓の奥側に当たる位置までゆっくりと差込んで、手前側にゆっくりと引出します。

- この操作を、すべてのプリントヘッド窓で3回程度行います。

5
プリントヘッド窓清掃具を、本機の前下ドアに取付けます。
6
廃棄トナーボックスを取付けます。
7
本機の前下ドアを閉じます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。