ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > PBX環境から外線番号へ送信する

## PBX環境から外線番号へ送信する

PBX（構内交換機）に接続してお使いの場合に、外線番号を指定してファクスを送信します。

あらかじめPBXに接続して使うための設定が必要です。[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[PBX接続設定]で設定します。
1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3
直接入力タブ（）をタップします。
4
[外線]をタップします。

- [外線]をタップすると、宛先表示エリアに[E-]と表示されます。

5
宛先のファクス番号を入力します。
6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。