ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > 便利な送受信機能を設定する > 転送ファクス機能を使う

## 転送ファクス機能を使う

転送ファクスは、受信したファクスをあらかじめ設定しておいた宛先へ転送する機能です。

個人のメールアドレスに送ったり、コンピューターの共有フォルダーに保存したりできます。受信したファクスをコンピューターで扱えるファイルに変換できるため、印刷コストの削減にもなります。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[転送ファクス設定]を選び、[OK]をクリックします。
2
転送ファクス機能を設定するファクス機能を選びます（インターネットファクス、IPアドレスファクス、IPファクス（SIP）のいずれかが有効の場合のみ）。

- 本機で受信したファクス、IPファクス（SIP）を転送する場合は、[ファクス設定選択]で、G3ファクスの[編集]をクリックします。

- 本機で受信したインターネットファクスを転送する場合は、[ファクス設定選択]で、インターネットファクスの[編集]をクリックします。

- 本機で受信したIPアドレスファクスを転送する場合は、[ファクス設定選択]で、IPアドレスファクスの[編集]をクリックします。

3
[転送ファクス設定]で、転送ファクス機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[転送ファクス設定]をごらんください。

参考

- 転送先がファクス以外の場合、受信したファクスは指定したファイル形式に変換して転送できます。指定できるファイル形式は、PDF、XPS、TIFFです。
  その他のファイル形式を指定するには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
- 転送ファクス機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  PC-FAX受信、TSI受信振分け、強制メモリー受信
- 複数の回線をお使いの場合に、[送信/受信設定]-[回線別受信設定]をオンに設定しているときは、この機能を回線別に設定できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。