ホーム > ファクス > ファクス機能をお使いになるための準備（管理者向け） > お使いになるために必要な設定 > お使いの環境に合わせて回線設定をする

## お使いの環境に合わせて回線設定をする

### はじめにご確認いただきたいこと

本機を公衆回線に直接接続するか、PBX（構内交換機）経由で接続するかをご確認ください。

正しくファクス送信をするためには、接続方法に合わせた設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

### 公衆回線に直接接続する場合

お使いの環境に合わせて、[ダイアル方式]で回線の種類を設定します。

設定のしかたについて詳しくは、使用回線の設定をするをごらんください。

### PBX（構内交換機）に接続する場合

本機をPBX（構内交換機）に接続して使うための設定をします。この設定を行うことで、宛先指定画面に[外線]キーが表示されます。[外線]キーを使って宛先を指定することで、ダイアル番号の桁落ちを防ぎ、正しい相手先にファクスを送信できます。

設定のしかたについて詳しくは、PBX環境への接続設定をするをごらんください。

参考

- ダイアル番号の桁落ちが起こると、たとえば「03-1234-XXXX」のファクス番号を指定したにも関わらず、「31-234-XXXX」のように発信してしまうことがあります。[外線]キーを使って宛先を指定することで、ダイアル番号の桁落ちによる誤送信を防ぐことができます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。