ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[ICカード認証]

## [設定メニュー]-[ICカード認証]

### [ICカード認証]

表示するには：[設定メニュー]-[ICカード認証]

オプションのICカード認証装置をお使いの場合に、ICカード認証の動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ICカードタイプ] | ICカードの種類ごとに、使用を許可するかどうかを選びます。 [認証先の割り当て]で、認証先を指定します。認証先として、[LDAP-ICカード認証設定]で設定した認証サーバーグループ、または本体装置を選ぶことができます。認証先は3つまで指定でき、それぞれの認証先に対して並行してユーザー情報の検索を行います。 [認証先の割り当て]は、[認証方式]-[ユーザー認証]で[外部サーバー認証]または[本体装置＋外部サーバー認証]を選択し、ICカードの種類がFeliCa、TypeA、MIFARE(PID)、NFC(HCE)の場合に設定します。 [SSFC]を使用する場合は、会社識別コードや会社コードなどの詳細情報を登録できます。 [FCF]を使用する場合は、所属コードを登録できます。 [FCF(キャンパス)]を使用する場合は、学校識別コードを登録できます。 [MIFARE(PID)]を使用する場合は、鍵コードなどの詳細情報を登録します。
[動作設定] | 本機へのログインのしかたを選びます（初期値：[ICカード認証]）。 [ICカード認証]：ICカードをかざすだけでログインします。 [ICカード認証＋パスワード認証]：ICカードをかざして、パスワードを入力することでログインします。 [ICカード認証＋PINコード認証]：ICカードをかざして、PINコードを入力することでログインします。VLANを設定している場合に選択できます。
[認証カードIDの通知] | 本機の使用状況を収集するカウンター情報に、認証カードのIDを通知するかどうかを選びます（初期値：[通知しない]）。

参考

ユーザー認証の認証方式が[本体装置＋外部サーバー認証]の場合、以下の制限があります。

- ICカードによる認証は外部サーバーを使用します。本体装置で認証を行うときはICカードを利用できないため、ユーザー名とパスワードの入力による認証が必要になります。
- [ICカードタイプ]で、ICカード認証の認証先の1つとして本体装置を割当てることができます。ただし、本体装置で認証を行うときはユーザー名とパスワードの入力による認証が必要になります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。