ホーム > はじめに > 電源をON/OFFする > 電源キーで節電状態に切換える

## 電源キーで節電状態に切換える

### パワーセーブキーとしてお使いの場合（購入時の状態）

購入時の状態でお使いの場合、電源キーを押すことで、本機をパワーセーブモード（低電力／スリープ）、または副電源OFF状態に切換えることができます。電源キーを押す長さによって、移行する状態が異なります。

電源キー | 本機の状態 | 電源ランプの状態 | 説明
--- | --- | --- | ---
短押し | 低電力モード （初期値） | 点滅（青） | タッチパネルの表示を消し、消費電力を抑えます。 タッチパネルを操作したり、データを受信したりすると、通常モードに復帰します。
スリープモード | 点滅（青） | 低電力モードよりも高い節電効果を得られます。通常モードへ復帰するまでの時間は、低電力モードから復帰するよりも長くなります。 タッチパネルを操作したり、データを受信したりすると、通常モードに復帰します。
長押し | 副電源OFF | 点灯（オレンジ） | 節電効果はスリープモードと同じです。 副電源OFF状態のとき、データは受信できますが、原稿の読込みや印刷はできません。 副電源OFF状態のときに受信したデータは、通常モードに復帰すると印刷されます。 副電源OFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押してください。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[メンテナンス]-[タイマー設定]-[電源/パワーセーブ設定]

### 副電源OFFキーとしてお使いの場合

[設定メニュー]-[管理者]-[メンテナンス]-[タイマー設定]-[電源/パワーセーブ設定]で[電源キー設定]を[副電源OFF]に設定すれば、電源キーを押すことで、本機を副電源OFF状態、またはErPオートパワーOFF状態に切換えることができます。電源キーを押す長さによって、移行する状態が異なります。

電源キー | 本機の状態 | 電源ランプの状態 | 説明
--- | --- | --- | ---
短押し | 副電源OFF | 点灯（オレンジ） | 消費電力を抑え、高い節電効果を得られます。 副電源OFF状態のとき、データは受信できますが、原稿の読込みや印刷はできません。 副電源OFF状態のときに受信したデータは、通常モードに復帰すると印刷されます。 副電源OFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押してください。
長押し | ErPオートパワーOFF | 点滅（オレンジ） | 副電源OFF状態よりも高い節電効果を得られ、主電源をOFFにしたときに近い状態となります。 ErPオートパワーOFF状態のとき、データの受信や、原稿の読込み、印刷はできません。 ErPオートパワーOFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押します。

重要

- ファクス機能をご利用の場合、ErPオートパワーOFF状態にすると、ファクスを受信できなくなりますのでご注意ください。

参考

- オプションのイメージコントローラーを装着している場合、電源キーを副電源OFFキーとして利用できません。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。