ホーム > 拡張機能 > 複数のネットワークに接続する（VLAN） > お使いになるための準備（管理者向け） > 複数ネットワークへの接続設定をする

## 複数ネットワークへの接続設定をする

### 複数ネットワークへの接続を有効にする

本機の有線ネットワークインターフェースに対してVLANを設定することにより、複数のネットワークへ接続できるようになります。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[VLAN設定]で、複数のネットワークへ接続するための設定をします。設定内容について詳しくは、[VLAN設定]をごらんください。

### ネットワーク別に管理者設定を行う

本機を複数ネットワークに接続する場合、本機のネットワーク設定および認証設定はネットワーク別に行う必要があります。

設定を行う対象のネットワークを指定するには、以下の操作を行います。

1
ネットワーク1のコンピューターからWeb Connectionにアクセスして、管理者モードでログインします。
2
ネットワーク1アイコンをクリックして、設定を行う対象のネットワークを選びます。
参考

- ネットワーク2のコンピューターからWeb Connectionにアクセスすることはできません。
- 操作パネルで設定を行う対象のネットワークを指定するには、[設定メニュー]-[管理者]でネットワーク1またはネットワーク2を選びます。

### ネットワーク選択画面の設定をする

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[ネットワーク選択設定]で、ユーザーがログインするときのネットワーク選択画面の設定をします。設定内容について詳しくは、[ネットワーク選択設定]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。