ホーム > はじめに > ネットワークに接続する > IPアドレスを設定する

## IPアドレスを設定する

本機をネットワークに接続するために、IPアドレスを設定します。IPアドレスは、IPv4とIPv6に対応していて、同時に使用することもできます。お使いの環境に合わせて設定してください。

[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。

IPv4アドレスを設定する場合は、[IPv4]で次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IP確定方法] | お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。 手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。
[IPアドレス] | 手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。
[サブネットマスク] | 手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。
[デフォルトゲートウェイ] | 手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。

IPv6アドレスを設定する場合は、[IPv6]で次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IPv6] | IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPv6自動設定] | IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。
[DHCPv6設定] | DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPv6リンクローカルアドレス] | リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。
[IPv6グローバルアドレス] | 手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。
[IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス] | 手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。
[IPv6ゲートウェイアドレス] | 手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。