ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > 付録：プリンタードライバーの手動インストール > LPR/Port9100接続でインストールする

## LPR/Port9100接続でインストールする

### お使いになるための準備（管理者向け）

LPR/Port9100の使用環境を設定します。

- Port9100を利用する場合：
  RAWポート番号が指定されていることを確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。設定のしかたについて詳しくは、Port9100印刷の使用環境を設定するをごらんください。

- LPRを利用する場合：
  LPDが有効になっていることを確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。設定のしかたについて詳しくは、LPR印刷の使用環境を設定するをごらんください。

### LPR接続の準備

LPR接続で使用する場合は、プリンタードライバーをインストールする前に、コンピューターの設定を変更します。

1
Windowsのスタートメニューから[設定]をクリックします。
2
[アプリ]-[オプション機能]をクリックします。
3
[関連設定]から[Windows のその他の機能]をクリックします。
4
[印刷とドキュメントサービス]から[LPR ポート モニター]をオンにします。
5
[OK]をクリックします。

### インストールのしかた（ポートを作成する場合）

この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
1
プリンタードライバーのインストーラーを準備します。

- ドライバーのDVDをコンピューターのディスクドライブにセットするか、ダウンロードしたドライバーを解凍します。インストールプログラムが起動した場合は、プログラムを終了してください。

2
Windowsのスタートメニューから[プリンターとスキャナー]を表示します。

- [プリンターとスキャナー]の表示のしかたについては、[プリンターとスキャナー]を表示するをごらんください。

3
[デバイスの追加]（または[プリンターまたはスキャナーを追加します]）をクリックします。
4
[手動で追加]（または[プリンターが一覧にない場合]）をクリックします。
5
[ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選び、[次へ]をクリックします。
6
[新しいポートの作成]を選び、ポートの種類を指定してから、[次へ]をクリックします。

- LPR接続の場合は、ポートの種類として[LPR Port]を指定します。

- Port9100の場合は、ポートの種類として[Standard TCP/IP Port]を指定します。

7
デバイスの種類として[TCP/IPデバイス]を選び、ポートに合わせて設定を変更してから、[次へ]をクリックします。

- LPR接続の場合は、IPアドレスとキュー名を入力します。

- Port9100の場合は、IPアドレスを入力します。

8
[ディスク使用]をクリックします。
9
[参照]をクリックします。
10
プリンタードライバー（INFファイル）を指定し、[開く]をクリックします。
11
[OK]をクリックします。
12
目的のプリンタードライバーを選び、[次へ]をクリックします。

- 選択できるプリンタードライバーは、PCL、PCL vX.X.X、PS、PS vX.X.Xです。他のバージョンのプリンタードライバーと共存する必要がない場合は、PCLまたはPSを選びます。他のバージョンと共存する必要がある場合は、PCL vX.X.XまたはPS vX.X.Xを選びます。

13
必要に応じてプリンター名を変更し、[次へ]をクリックします。

プリンタードライバーのインストールが開始されます。

14
画面の指示に従って操作します。

- [ユーザーアカウント制御]に関する画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

15
[完了]をクリックします。

以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。

### インストールのしかた（プリンターを検索する場合）

この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源をONにしてください。
1
プリンタードライバーのインストーラーを準備します。

- ドライバーのDVDをコンピューターのディスクドライブにセットするか、ダウンロードしたドライバーを解凍します。インストールプログラムが起動した場合は、プログラムを終了してください。

2
Windowsのスタートメニューから[プリンターとスキャナー]を表示します。

- [プリンターとスキャナー]の表示のしかたについては、[プリンターとスキャナー]を表示するをごらんください。

3
[デバイスの追加]（または[プリンターまたはスキャナーを追加します]）をクリックします。
4
[手動で追加]（または[プリンターが一覧にない場合]）をクリックします。
5
本機をネットワークに接続した状態で電源をONにします。
6
[少し古いプリンターを検索する]を選びます。
7
一覧から本機を選び、[次へ]をクリックします。

- プリンターが検出されない場合は、本機を再起動してください。

- 画面に表示されているプリンター一覧から、目的のプリンターをIPアドレスで確認して選びます。

- すべてのプリンターを検索するまでに時間がかかる場合があります。

8
[ディスク使用]をクリックします。
9
[参照]をクリックします。
10
プリンタードライバー（INFファイル）を指定し、[開く]をクリックします。
11
[OK]をクリックします。
12
目的のプリンタードライバーを選び、[次へ]をクリックします。

- 選択できるプリンタードライバーは、PCL、PCL vX.X.X、PS、PS vX.X.Xです。他のバージョンのプリンタードライバーと共存する必要がない場合は、PCLまたはPSを選びます。他のバージョンと共存する必要がある場合は、PCL vX.X.XまたはPS vX.X.Xを選びます。

13
必要に応じてプリンター名を変更し、[次へ]をクリックします。

プリンタードライバーのインストールが開始されます。

14
画面の指示に従って操作します。

- [ユーザーアカウント制御]に関する画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

15
[完了]をクリックします。

以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。