ホーム > アクセシビリティー > 操作環境のアクセシビリティー機能を設定する（[ユニバーサル]） > タッチパネルを調整する

## タッチパネルを調整する

### タッチパネルの明るさを調整する

タッチパネルの明るさの度合い（輝度）を調整します。

[ユニバーサル]-[タッチパネル輝度調整]で設定します。

### 連続タップ時の動作を設定する

同じキーを連続してタップしたときに、ダブルタップとして検知するかどうかを選びます。

[ユニバーサル]-[連続タップ時の動作設定]で設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ダブルタップ] | 同じキーを連続してタップしたときに、ダブルタップとして検知します。 ダブルタップとして検知する間隔を5段階で変更できます（初期値：[ふつう]）。 右側のボックスをダブルタップすると、現在の設定を確認できます。
[タップ検知抑制] | 同じキーを連続してタップしたときに、一定間隔内の2回目以降のタップを検知しないように設定できます。 意図せずにキーに連続して触れてしまった場合に、ダブルタップとして誤検知されることを防ぐために設定します。 2回目以降のタップを検知するまでの間隔を設定します（初期値：[0.1]秒）。

### 操作パネルのバイブの動作を設定する

タッチパネルのキーや電源キーを押したときのバイブの強さやバイブパターンを設定します。

[ユニバーサル]-[バイブ設定]で設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[タッチパネルのキー] | タッチパネルのキーを操作したときのバイブの動作を設定します。 [タップ]：タッチパネルのキーをタップしたときのバイブを有効にするかどうか選びます（初期値：[する]）。 [バイブパターン]：適用するバイブパターンを選びます（初期値：[パターン3]）。バイブパターンの設定キーをタップすると、適用されるパターンを確認できます。 [ロングタップ]：タッチパネルのキーをロングタップしたときのバイブを有効にするかどうか選びます（初期値：[する]）。ロングタップしたときのバイブパターンは、タップしたときのバイブパターンとは異なるパターンが設定されています。
[電源キー] | 電源キーを操作したときのバイブの動作を設定します。 [長押し]：電源キーを長押ししたときのバイブを有効にするかどうか選びます（初期値：[する]）。電源キーを長押ししたときのバイブパターンは、タッチパネルのバイブパターンとは異なるパターンが設定されています。
[バイブの強さ] | タッチパネルのキーと電源キーを操作したときのバイブの強さを設定します（初期値：[中]）。 バイブの強さの設定キーをタップすると、適用される強さを確認できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。