ホーム > ファクス > ファクスの送信のしかた > 宛先の指定

## 宛先の指定

### 直接入力して指定する

直接入力タブ（）をタップすると、ファクス番号の入力画面が表示されます。宛先情報を直接入力して指定します。

1
宛先のファクス番号を入力します。

- [トーン]または[*]：ダイアル回線（[ダイアル方式]が[10pps]または[20pps]に設定されている環境）でお使いの場合に、プッシュ信号を発信したいときに入力します（[T]と表示されます）。

- [ポーズ]：ダイアル間に待ち時間を挿入したいときに入力します（[P]と表示されます）。

- [‐]：ダイアルの区切り記号として入力します。ダイアルには影響ありません。

- [外線]：PBX（構内交換機）に接続してお使いの場合に、外線番号を挿入します（[E-]と表示されます）。

2
[OK]または[次宛先]をタップします。
関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[宛先2度入力機能(送信)]
- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]-[ポーズ時間]

### 登録宛先から指定する

宛先タブ（）には、本機に登録されている宛先の一覧が表示されます。検索文字を活用して表示を切換え、目的の宛先を指定します。詳しくは、登録宛先から指定するをごらんください。

参考

- ベーシックスタイルでは、E-mailとファクスのように異なる機能の宛先を同時に指定して送信することはできません。
- [設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]-[セキュリティー詳細]-[宛先選択時確認表示]で、[宛先選択時確認表示]をオンにすると、選択した宛先の登録内容を確認する画面を表示できます。複数宛先の指定を許可する場合は、誤送信を防ぐため登録内容を表示して確認することを推奨します。

### 登録宛先を検索して指定する

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。宛先の登録件数が多い場合は、宛先の登録名やファクス番号で検索して、目的の宛先を探します。

1
検索方法を[名称検索]または[ファクス番号検索]から選びます。
2
検索ワードを入力し、[検索]をタップします。
3
検索結果から、目的の宛先を指定します。
関連設定

- [設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[検索オプション設定]

### LDAPサーバーに登録されている宛先から指定する（LDAP検索）

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。ユーザー管理にLDAPサーバーやWindows ServerのActive Directoryをお使いの場合は、サーバーに登録されている宛先情報を検索して指定できます。詳しくは、LDAPサーバーに登録されている宛先から指定する（LDAP検索）をごらんください。

### 送信履歴から指定する

履歴タブ（）をタップすると、送信履歴の一覧が表示されます。直前に送信した5件の履歴から、目的の宛先を指定します。詳しくは、送信履歴から指定するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。