ホーム > トラブルシューティング > ネットワークファクス／ネットワークスキャンのトラブル > SMB送信のエラー

## SMB送信のエラー

### SMB送信のエラーについて

SMB送信のエラーには、以下の種類があります。

エラー | 内容 | おもな原因と処理のしかた
--- | --- | ---
サーバー接続エラー | 送信先の共有フォルダーに接続できない。 | 詳しくは、サーバー接続エラーをごらんください。
ログインエラー | 送信先の共有フォルダーにログインできない。 | 詳しくは、ログインエラーをごらんください。
指定フォルダなし | 送信先の共有フォルダーを見つけられない。 | 詳しくは、指定フォルダなしをごらんください。

### サーバー接続エラー

エラーコード | 原因 | 処理のしかた
--- | --- | ---
107 16711703 | SMBで使用するポートがファイアウォールで許可されていない。 | コンピューターのファイアウォールで、以下のポートを許可してください。 TCP 445番（ファイルとプリンターの共有（SMB受信））
「ファイルとプリンターの共有」が無効になっている。 | Windowsの設定で「ファイルとプリンターの共有」を有効にしてください。 詳しくは、Windowsをお使いの場合をごらんください。
短縮宛先のIPアドレスが間違っている。 | SMB短縮宛先の設定で、共有フォルダーのあるコンピューターのIPアドレスを正しく入力してください。
4099 16712685 | 共有フォルダーに適切なアクセス権が設定されていない。 | 共有フォルダーのアクセス許可を、以下のように設定してください。 共有アクセス許可：Everyoneに「変更」以上の許可。または、短縮宛先に設定したアカウントに「変更」以上の許可。 NTFSアクセス許可：Everyoneに「変更」以上の許可。または、短縮宛先に設定したアカウントに「変更」以上の許可。
パスワードなしのアカウントを使用している。 | [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[SMB設定]-[SMBサーバー設定]で、[SMBサーバー共通設定]の[SMB認証プロトコル]を[SMB1.0/SMB2.0/SMB3.0/SMB3.1]に設定してください。 Windowsの設定で「パスワード保護共有」を無効にしてください。（ただし、ドメイン環境の場合は、「パスワード保護共有」が必ず有効になるため、パスワードなしのアカウントでは送信ができません。） 共有フォルダーの「NTFSアクセス許可」で、Everyoneに「変更」以上の許可を設定してください。
SMB認証プロトコルが間違っている。 | [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[SMB設定]-[クライアント設定]で、[SMB認証設定]を以下のように行ってください。 ワークグループ環境の場合：[NTLM v1/v2] ドメイン環境の場合：[Kerberos](Kerberos認証に失敗する場合は、[NTLM v1/v2])

### ログインエラー

エラーコード | 原因 | 対処のしかた
--- | --- | ---
4097 | 短縮宛先のユーザー名またはパスワードが間違っている。 | SMB短縮宛先の設定で、共有フォルダーへのアクセス許可があるユーザーの名前とパスワードを、正しく入力してください。
短縮宛先に違うコンピューターのIPアドレスを設定している。 | SMB短縮宛先の設定で、共有フォルダーのあるコンピューターのIPアドレスを正しく入力してください。

参考

- ドメイン運用している場合は、ドメインユーザ名とローカルユーザ名を別にしてください。ドメインユーザ名とローカルユーザ名が同じ場合は、パスワードも同じにしてください。

### 指定フォルダなし

エラーコード | 原因 | 対処のしかた
--- | --- | ---
4098 16712712 | 短縮宛先に設定した共有フォルダー名が間違っている。 | コンピューターの共有フォルダー名を確認して、SMB短縮宛先の設定でフォルダー名を正しく入力してください。
フォルダーが共有されていない。 | フォルダーの共有設定を行い、適切なアクセス権を設定してください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。