ホーム > ファクス > ファクス機能をお使いになるための準備（管理者向け） > お使いになるために必要な設定 > ファクスの基本設定をする

## ファクスの基本設定をする

### ファクスIDを登録する

ファクス送信時に、発信元情報として相手先に伝えるファクスID（本機のファクス番号）を登録します。

登録した情報は、TSI受信振分け機能で使用されるTSI情報となります。このTSI情報は、相手先がTSI受信振分け機能を使用するときに必要となるため、必ず設定してください。

設定のしかたについて詳しくは、ファクスIDを登録するをごらんください。

### 発信元名を登録する

ファクス送信時に、相手先のファクスに印字する発信元名（本機の名前や会社名）を登録します。

発信元名は、20件まで登録でき、送信先に応じて使い分けることができます。

設定のしかたについて詳しくは、発信元名を登録するをごらんください。

### 日時を設定する

送受信するファクスに日時を印字するため、本機の日時を設定します。設定した日時は、時刻を指定して通信するタイマー通信の基準時刻になります。

設定のしかたについて詳しくは、本機の日時を設定するをごらんください。

### 受信方法を設定する

お使いの環境に合わせて、受信方法を設定します。

- 回線をファクス専用でお使いの場合は、自動で受信するように設定しておくと便利です。詳しくは、自動で受信する（ファクス専用で使う）をごらんください。

- 本機に電話機を接続し、回線をファクスと電話両方でお使いになる場合は、電話の使い方に応じて、以下の機能のご使用をおすすめします。

  - ファクスは本機が自動で受信し、電話はユーザーが応対する場合は、TEL/FAX自動切換え機能を設定しておくと便利です。詳しくは、自動で受信する（電話機を接続して使う）をごらんください。

  - 電話機の留守番電話機能を常にお使いになる場合は、本機の留守番電話接続設定機能を設定しておくと便利です。詳しくは、自動で受信する（留守番電話を使う）をごらんください。

  - 電話の応対にお使いになることが多く、かつファクスも常に手動で受信したい場合は、手動受信の設定をしておくと便利です。電話機から受信の指示をすることもできます。詳しくは、ファクスの手動受信をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。