ホーム > ファクス > こんな受信のしかたがあります > 電話機から受信を指示する（リモート受信）

## 電話機から受信を指示する（リモート受信）

### リモート受信について

リモート受信は、電話機を接続して本機をお使いの場合に、電話機のダイアルでファクスの手動受信を操作する機能です。受話器を上げてそのまま受信を指示できるので便利です。

参考

- ダイアル（パルス）回線でリモート受信するには、電話機でトーンに切換える必要があります。この機能を持たない電話機ではリモート受信できません。詳しくは、電話機のマニュアルをごらんください。
- リモート受信機能を使う場合、留守番電話を使った自動受信を使用することはできません。

### お使いになるための準備（管理者向け）

リモート受信機能を使うには、次の設定をします。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[リモート受信設定]で、[リモート受信機能設定]をオンにします（初期値：オフ）。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[リモート受信設定]で、[リモート受信番号]に2桁の受信指示用の番号（リモート受信番号）を入力します。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]で、[留守番電話接続設定]をオフにします（初期値：オフ）。

### 操作の流れ

1
電話機の呼出音が鳴ったら受話器を上げ、通信がファクスであることを確認します。
2
電話機から、2桁の受信指示用の番号（リモート受信番号）をダイアルします。

受信が開始されます。受信が開始されたら受話器を戻します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。