ホーム > PC-FAX > PC-FAX送信の準備 > ファクスドライバーの初期設定

## ファクスドライバーの初期設定

### 本機のオプション環境を設定する

はじめてお使いになるときは、本機のオプションの装着状態や認証設定の有無などが正しくファクスドライバーに反映されているか確認します。

1
ファクスドライバーの[プリンターのプロパティ]画面を表示します。

- [プリンターのプロパティ]画面の表示のしかたについては、[プリンターのプロパティ]画面の表示のしかたをごらんください。

2
[装置情報]タブで、本機のオプションの装着状態や認証設定の有無などを確認します。

- 初期設定では、[取得設定...]の[自動取得]が有効になっていますので、自動的に本機の情報が取得され、[装置オプション]に反映されます。

- [取得設定...]の[自動取得]を無効にしている場合は、[装置情報取得]をクリックすると、本機の情報を取得して[装置オプション]に反映します。

- 本機と通信できない場合は、[装置オプション]から手動で設定します。変更する項目を一覧から選び、[設定値の変更]から設定値を選びます。

3
[OK]をクリックします。

### 印刷設定の初期値を変更する

必要に応じて、ファクスドライバーの印刷設定の初期値を変更できます。

たとえば、初期値をページ割付で送信するように設定しておけば、送信先での用紙の使用量を減らせます。お使いの環境に合わせて初期値を変更しておくことをおすすめします。

1
ファクスドライバーの[印刷設定]画面を表示します。

- [印刷設定]画面の表示のしかたについては、[印刷設定]画面の表示のしかたをごらんください。

2
印刷設定を変更します。

変更した設定が、すべてのアプリケーションソフトウェアでPC-FAX送信するときに適用されます。

3
[OK]をクリックします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。