ホーム > PC-FAX > こんな送信のしかたがあります > 親展のファクスを送信する（親展通信）

## 親展のファクスを送信する（親展通信）

### 親展通信について

親展通信は、登録番号やパスワードが必要なボックス（親展ボックス）を使って、特定の相手とだけ通信する機能です。

セキュリティーを強化したファクス通信ができます。

参考

- 送信先の装置にFコード機能が備わっている必要があります。
- 親展送信する場合、あらかじめ送信先の親展ボックスのボックス番号と、親展受信用の通信パスワードの確認が必要です。

### 送信のしかた

1
[FAX送信ポップアップ]画面で[FAXモード設定詳細...]をクリックします。

[FAXモード詳細]画面が表示されます。

2
送信先の親展ボックスを指定します。

- [SUBアドレス]：送信先の親展ボックスのボックス番号を入力します。

- [送信ID]：送信先の親展ボックスの通信パスワードを入力します。

3
[OK]をクリックします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。