ホーム > 拡張機能 > モバイル端末と連携させる > その他のモバイル連携機能 > iOS端末でBluetooth LEを使って認証する

## iOS端末でBluetooth LEを使って認証する

### 設定の流れ

Bluetooth LEは、携帯情報端末などで数メートル程度の機器間の接続に使う、省電力な近距離無線通信の規格です。

本機でユーザー認証を導入している場合に、Bluetooth LE対応iOS端末からBluetooth LE認証を使って、本機にログインできます。

本機でユーザー認証を導入している必要があります。
本機とiOS端末が同じ無線LAN環境に接続している必要があります。
1
iOS端末でBluetooth LEを使って認証するための設定をする
2
本機でBluetooth LE認証機能を有効にする
参考

- Bluetooth LEを使うには、オプションの装着とサービスエンジニアによる設定が必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

### iOS端末でBluetooth LEを使って認証するための設定をする

iOS端末でユーザー認証を行うためには、iOS端末で次の準備が必要です。

- iOS端末の無線接続およびBluetooth LEを有効にする

- iOS端末にKonica Minolta Mobile Printをインストールする

- Konica Minolta Mobile PrintのBluetooth LE端末設定を有効にする

- Konica Minolta Mobile Printにユーザー認証情報を登録する

- Konica Minolta Mobile Printで本機に接続する

参照

- Bluetooth LEを使ってKonica Minolta Mobile Print（モバイルアプリ）で本機に接続する

### 本機でBluetooth LE認証機能を有効にする

本機でBluetooth LE認証機能を有効に設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Bluetooth LE使用設定] | Bluetooth LEを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[Bluetooth LE認証設定] | Bluetooth LE認証を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

### iOS端末でBluetooth LEを使って本機にログインする

Bluetooth LE認証を使って、iOS端末から本機にログインする方法を説明します。

以下の操作は、本機の近くで行ってください。
1
iOS端末でKonica Minolta Mobile Printを起動します。
2
Konica Minolta Mobile Printのホーム画面で、[プリンター パネル ログイン]をタップします。

Bluetooth LE通信が可能な装置の一覧が表示されます。

3
装置の一覧から本機を選びます。
4
認証に成功すると、本機を操作できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。