ホーム > 拡張機能 > モバイル端末と連携させる > スキャン関連のモバイル連携機能 > モバイル端末から本機を遠隔操作中にスキャンしたデータを送信する（Panel Linkスキャン）

## モバイル端末から本機を遠隔操作中にスキャンしたデータを送信する（Panel Linkスキャン）

### Panel Linkスキャン機能について

Panel Linkスキャンは、本機で読込んだ原稿データを、端末のストレージまたはGoogleドライブに送信する機能です。bizhub Remote AccessのPanel Link機能で、モバイル端末から本機を遠隔操作しているときに利用できます。

ファイル形式は、PDFまたはコンパクトPDFから選べます。コンパクトPDFを選んだ場合は、テキスト検索可能なPDFを作成できます。

参考

- この機能を使うには、モバイル端末にbizhub Remote Accessのインストールが必要です。
- テキスト検索可能なPDFを作成する場合は、Googleドライブへの接続が必要です。

### お使いになるための準備（管理者向け）

Panel Linkスキャン機能を使うには、あらかじめ次の準備が必要です。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[bizhub Remote Access設定]で、bizhub Remote Accessを使った本機への接続を許可し、Panel Linkスキャン機能を有効にする

- [設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[標準トップメニュー(クラシックスタイル)]で、クラシックスタイルのトップメニューに[Panel Link スキャン]のショートカットキーを割当てる

- bizhub Remote Accessで、Panel Linkスキャンの送信先（端末のストレージまたはGoogleドライブ）を設定する

  - 詳しくは、アプリのヘルプをごらんください。

参考

- Panel Linkスキャン機能は、本機のユーザー認証機能に対応していません。ユーザー認証を導入している環境でPanel Linkスキャン機能を使うには、パブリックユーザーを許可してください。
- iOS端末をお使いの場合、送信先としてiOS端末のストレージを指定することはできません。送信先にはGoogleドライブを指定してください。
- Panel Linkスキャン機能でGoogleドライブに送信するには、モバイル端末が本機とGoogleドライブの両方に接続できるネットワークに接続されている必要があります。

### Android端末でPanel Linkスキャンを実行する

NFCを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Panel Linkスキャンを実行する手順を説明します。

本機のNFC機能を有効にしてください（本機のNFC機能を有効にする）。
本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにAndroid端末を接続しておいてください。
1
原稿をセットします。
2
Android端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Panel Link]をタップします。
3
Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざします。

- Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

4
bizhub Remote Accessで本機に接続されたことを確認します。
5
Android端末の画面で、トップメニューの[Panel Linkスキャン]をタップします。
6
必要に応じて、[Panel Linkスキャン]の画面で、スキャン送信のオプション設定をします。

- ファイル形式は、PDFまたはコンパクトPDFから選べます。コンパクトPDFを選んだ場合は、テキスト検索可能なPDFを作成できます。

7
Android端末の画面で、[スタート]をタップします。

Android端末のストレージまたはGoogleドライブへの送信が開始されます。

参考

- Android端末で設定されている言語が、本機と異なる場合、読込んだ原稿データのファイル名が端末側で正しく表示されない場合があります。
- bizhub Remote Accessを起動するときの優先起動モードを[Panel Link]に設定している場合、bizhub Remote Accessを起動せずにAndroid端末をモバイルタッチエリアにかざすと、自動的にPanel Linkモードで接続します。
- テキスト検索可能なPDFを作成する場合は、Googleドライブへの接続が必要です。Android端末が本機とGoogleドライブの両方に接続できるネットワークに接続されている必要があります。

### iOS端末でPanel Linkスキャンを実行する

Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Panel Linkスキャンを実行する手順を説明します。

本機のBluetooth LE機能を有効にしてください（本機のBluetooth LE機能を有効にする）。
本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにiOS端末を接続しておいてください。
1
原稿をセットします。
2
iOS端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Panel Link]をタップします。
3
iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。
4
bizhub Remote Accessで[Connect]をタップします。
5
bizhub Remote Accessで本機に接続されたことを確認します。
6
iOS端末の画面で、トップメニューの[Panel Linkスキャン]をタップします。
7
必要に応じて、[Panel Linkスキャン]の画面で、スキャン送信のオプション設定をします。

- ファイル形式は、PDFまたはコンパクトPDFから選べます。コンパクトPDFを選んだ場合は、テキスト検索可能なPDFを作成できます。

8
iOS端末の画面で、[スタート]をタップします。

送信が開始されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。