ホーム > PC-FAX > PC-FAX送信のしかた > PC-FAX送信の流れ

## PC-FAX送信の流れ

印刷の手順は、お使いのアプリケーションソフトウェアによって異なることがあります。
1
アプリケーションソフトウェアで原稿データを開き、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。
2
[プリンター]（または[プリンターの選択]）で、本機のファクスドライバーが選ばれていることを確認します。

- [印刷]画面は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

3
送信するページ範囲を指定します。
4
必要に応じて、[その他の設定]（または[詳細設定]）をクリックし、ファクスドライバーの印刷設定を変更します。

- 印刷設定について詳しくは、ファクスドライバーの設定項目をごらんください。

- ここで変更した印刷設定は、アプリケーションソフトウェアを終了すると変更前の状態（初期値）に戻ります。印刷設定の初期値を変更する方法については、印刷設定の初期値を変更するをごらんください。

5
[印刷]をクリックします。

[FAX送信ポップアップ]画面が表示されます。

6
送信先の名前とファクス番号を指定します。

- 送信先を、本機に登録されている宛先から選ぶときは、[短縮宛先から追加...]をクリックします。詳しくは、送信先を本機の短縮宛先から選ぶをごらんください。

- 送信先を、コンピューター上の電話帳から選ぶときは、[電話帳から追加...]をクリックします。詳しくは、送信先を電話帳から選ぶをごらんください。

- 必要に応じて、ファクス送信機能の設定や、送付状の追加をします。詳しくは、ファクスの送信機能を設定するをごらんください。

7
[送付先一覧に追加]をクリックします。

- 送信先が複数の場合は、手順6、7を繰返します。100件まで登録できます。

- 追加した送信先を取消したいときは、取消す送信先を選んでから、[一覧から削除]をクリックします。

8
[OK]をクリックします。

原稿データが本機を経由してファクス送信されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。