ホーム > ファクス > ファクスの送信のしかた > 送信のオプション設定 > 原稿の読込み設定

## 原稿の読込み設定

### 原稿のサイズを指定する（[読込みサイズ]）

原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを指定します。

### 原稿の両面を読込む（[両面設定]）

原稿の片面を読込むか、両面を読込むかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[片面 / 両面] | 原稿の読込み面（片面／両面）を選びます。
[開き方向] | 原稿の両面を読込む場合は、原稿の開き方向を選びます。 [自動]：原稿の開き方向が自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm（11-11/16インチ）以下の場合、用紙の長辺に開き方向を設定します。原稿の長辺が297 mm（11-11/16インチ）を超える場合、用紙の短辺に開き方向を設定します。 [左開き / とじ]：原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。 [上開き / とじ]：原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。

### 大量の原稿を数回に分けて読込む（[連続読込み]）

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、1つのジョブとして扱うことができます。ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

1
原稿をセットします。
重要

- ADFの原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は300枚（80 g/m2（21-1/4 lb））以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因になります。

2
[連続読込み]をオンにします。
3
スタートキーで読込みを開始します。
4
次の原稿をセットします。

- 必要に応じて[設定変更]をタップし、読込み設定を変更します。

5
スタートキーで読込みを開始します。
6
すべての原稿を読込むまで、手順4～5の操作を続けます。
7
すべての原稿を読込み終えたら[読込み終了]を選びます。
8
スタートキーで送信を開始します。
関連設定

- [設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[原稿ガラス常時連続読込み]

### 普通紙よりも薄い原稿を読込む（[薄紙原稿]）

普通紙よりも薄い原稿をADFで読込む場合は、オンにします。ADFの原稿を搬送する速度を遅くして、原稿を巻込みにくくします。

### 折りぐせのある原稿を読込む（[Z折れ原稿]）

折りぐせのついた原稿をADFにセットすると、原稿サイズを正確に検知できないことがあります。折りぐせのついた原稿をADFで読込む場合は、オンにします。

### 原稿の重送を検出する（[重送検知]）

[重送検知]をオンにすると、ADFで原稿が重なって送られたことを検出したとき、読込みを停止します。

重送時のエラー画面で、読込みが完了した原稿のプレビュー表示を確認できるため、その時点から読込みを再開できます。

### 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（[混載原稿]）

サイズの異なる複数ページの原稿でも、ADFを使うことで、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。読込む原稿の幅が同じときは、[同幅混載]を選びます。幅が異なる原稿のときは、[異幅混載]を選びます。

### 読込んだ原稿にスタンプを付ける（[済みスタンプ]）

ADFを使って原稿を読込むときに、読込んだ原稿に対して、読込み済みであることを証明する済みスタンプを押します。

重要

- 汚しては困る原稿には、この機能は使わないでください。

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
- スタンプのインクは消耗品です。スタンプが薄くなった場合はサービス実施店にお問い合わせください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。