ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > 便利な送受信機能を設定する > TSI受信振分け機能を使う

## TSI受信振分け機能を使う

TSI（Transmitting Subscriber Identification）とは、送信元のファクス番号のことです。TSI受信振分けは、送信元のファクス番号（TSI）をもとに、受信したファクスを設定したボックスに自動的に振分けたり、ユーザーのコンピューターやメールアドレスに自動転送したりする機能です。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[TSI受信振分け設定]を選び、[OK]をクリックします。
2
[TSI受信振分け設定]で、TSI受信振分け機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[TSI受信振分け設定]をごらんください。

3
[設定して振分け先を登録]をクリックし、[OK]をクリックします。

[TSI受信振分け先一覧]が表示されます。

4
[TSI受信振分け先一覧]の一覧から[編集]をクリックし、振分け先を設定します。

- 設定内容について詳しくは、[TSI受信振分け設定]をごらんください。

参考

- TSI受信振分け機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  転送ファクス、強制メモリー受信、PC-FAX受信
- 複数の回線をお使いの場合に、[送信/受信設定]-[回線別受信設定]をオンに設定しているときは、この機能を回線別に設定できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。