ホーム > コピー > コピーのしかた > 封筒やはがきにコピーする > はがきにコピーする

## はがきにコピーする

### トレイ1にセットする場合

トレイ1には、はがきを200枚までセットできます。

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[コピー]をタップします。
3
トレイ1を引出します。
4
アタッチメントをガイド板に装着します。
5
トレイ1にはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

6
印刷したい面を上向きにし、はがきを図のようにw方向にセットします。
7
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
8
トレイ1を閉じます。
9
[用紙サイズ候補]から[はがき]（[4e6]、[A6カード]）を選びます。
10
[OK]をタップします。
11
スタートキーでコピーを開始します。

### 手差しトレイにセットする場合

手差しトレイには、はがきは20枚までセットできます。

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[コピー]をタップします。
3
手差しトレイにはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

4
印刷したい面を下向きにし、はがきを図のようにw方向にセットします。

- はがきの先端が奥に当たるまで差込んでください。

5
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
6
手差しトレイ使用時は、以下の点にご注意ください。

- 手差しトレイに予備のはがきを置かないでください。サイズ誤検知を起こす原因となります。

7
用紙設定画面で、[用紙サイズ]の[封筒 / はがき]（[封筒 / 4e6]、[封筒 / A6カード]）をタップします。
8
[封筒 / はがき]（[封筒 / 4e6]、[封筒 / A6カード]）から[はがき]（[4e6]、[A6カード]）を選びます。

- 用紙サイズを[はがき]（[4e6]、[A6カード]）に指定すると、用紙種類は自動的に[厚紙3]に設定されます。

9
[OK]をタップします。
10
スタートキーでコピーを開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。