ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > 付録：プリンタードライバーの手動インストール > 接続方法を確認する

## 接続方法を確認する

本機とコンピューターとの接続方法によって、プリンタードライバーのインストール方法が異なります。また、ネットワーク接続でお使いになる場合は、印刷のためのプロトコルが複数あり、プロトコルによってプリンタードライバーのインストール方法が異なります。

プリンターの追加ウィザードでセットアップが可能な接続方法

接続方法 | 説明
--- | ---
LPR | LPR（Line Printer Remote）プリントサービスによるネットワーク接続です。TCP/IPプロトコルを使い、印刷ポートにLPRを使います。 インストールのしかたは、LPR/Port9100接続でインストールするをごらんください。
Port9100 | Port9100プリントサービスによるネットワーク接続です。TCP/IPプロトコルを使い、印刷ポートにRAWを使います。 インストールのしかたは、LPR/Port9100接続でインストールするをごらんください。
IPP/IPPS | IPP（Internet Printing Protocol）プリントサービスによるネットワーク接続です。TCP/IPプロトコルのHTTP（HyperText Transfer Protocol）を利用し、インターネット経由で印刷できます。 IPPSは、SSLによる暗号化通信をするIPPです。 インストールのしかたは、IPP/IPPS接続でインストールするをごらんください。
WSD | WSD（Web Service for Device）は、ネットワーク上のWSD対応機器を検索するための機能です。 ネットワークに接続された本機を自動的に検出し、WSDプリンターとして簡単にインストールできます。 インストールのしかたは、WSD接続でインストールするをごらんください。
USB | USB ポートによる接続です。

プラグアンドプレイでセットアップが可能な接続方法

接続方法 | 説明
--- | ---
USB | USB ポートによる接続です。 インストールのしかたは、USB接続でインストールするをごらんください。

参考

- ユーザーズガイドでは、フォルダー名やファイル名をルートから記述していない場合があります。
- Windows用プリンタードライバーを手動でインストールする場合は、ファイルはすべて使用する言語のフォルダー内のドライバーファイルを指定してください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。