ホーム > メンテナンス > 本機のお手入れをする

## 本機のお手入れをする

### スリットガラスの清掃

1
ADFを開きます。
2
乾いたきれいな布でスリットガラスの汚れを拭取ります。
重要

- スリットガラスに手を触れないでください。

3
ADFを閉じます。

### 裏面用スリットガラスの清掃

1
ADFを開きます。
2
開閉ガイドを開きます。

- 開閉ガイドのロックレバーを解除し、開閉ガイドを開きます。

3
乾いたきれいな布で裏面用スリットガラスの汚れを拭取ります。
重要

- 裏面用スリットガラスに手を触れないでください。

4
手順2で開いた開閉ガイドを閉じます。

- 開閉ガイドの中央にある手のマークを押し、開閉ガイドが確実にロックされていることを確認してください。

5
ADFを閉じます。

### 原稿ガラス、操作パネル、ローラー、排紙ベルトの清掃

柔らかい布で表面を乾拭きし、汚れを拭取ります。

排紙ベルトの清掃は、フィニッシャー FS-540 SDを装着している場合に行います。

重要

- タッチパネルを傷めるおそれがあるため、操作パネルを強く押さえないでください。

注意

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。

### 外装カバー、原稿押えパッドの清掃

柔らかい布に家庭用中性洗剤をつけ、表面の汚れを拭取ります。

重要

- 原稿押えパッドの清掃に、ベンジンやシンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。